Nummer: M Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**für Schwertwäsche**

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Betrieb von Schwertwäschen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Einzugsgefahr, Quetsch- und Scherstellen an drehenden Schwertern
* Absturzgefahr von höhergelegenen Arbeitsplätzen
* Elektrische Gefahren
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Nur mit intakten Schutzeinrichtungen betreiben. Dies betrifft vor allem die obere Abdeckung der Schwerter.
* Keine Arbeiten im Gefahrenbereich der laufenden Maschine durchführen.
* Bei Reparaturen Netztrenneinrichtung ausschalten und mit Schloss sichern. Die Wellen mechanisch gegen Drehen sichern.
* Erhöhte elektrische Gefährdung beim Arbeiten mit elektrischen Arbeitsmitteln.
* Die Arbeiten nur von einem sicheren Standplatz aus durchführen.
* Nach Reparaturen Schutzeinrichtungen wieder anbringen und befestigen.
* Erst Einschalten, wenn sichergestellt ist, dass sich niemand im Gefahrenbereich befindet.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Anlage abstellen und vom Fachpersonal Störung beheben lassen.
* Besondere Vorsicht bei elektrischen Störungen wegen des Nassbereiches.
* Vorgesetzte informieren.

  |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |