Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

# Siebmaschinen

##### Musterbetrieb

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Arbeiten an Siebmaschinen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Staub * Lärm * Absturzgefahr * Schnittverletzungen (defektes Sieb) |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Arbeiten nur durch befähigtes Personal. * Not-Halt und Schutzeinrichtungen regelmäßig kontrollieren. * Persönliche Schutzausrüstung benutzen. * Bei Gefährdung durch Stäube FFP2-Maske und Schutzbrille verwenden. * Beim Siebwechsel Einmal-Schutzanzug tragen, wenn z.B. quarzhaltige Stäube vorhanden sind. * Im Bereich der laufenden Siebmaschinen Gehörschutz benutzen. * Bei Instandhaltungsarbeiten abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern. Elektrische Antriebe allpolig vom Netz trennen und sichern. * Geeignetes Werkzeug verwenden. * Arbeiten von sicherem Standplatz aus durchführen. Maßnahmen gegen Absturz treffen. * Schutzabdeckungen nach Instandhaltungsarbeiten wieder anbringen. * Vor dem Einschalten sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrbereich befindet. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Ggf. Abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern. * Vorgesetzte verständigen. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Entsorgung der Siebe nach Materialart (Auskunft bei……….) |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |