Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**für Steinspaltmaschine**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 03/24

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Arbeiten an der Steinspaltmaschine |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Quarzhaltiger Feinstaub und Lärm können zu schwerwiegenden Erkrankungen führen * Quetschen und Abtrennen von Gliedmaßen * Steinsplitter |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Verkleidungen und Abdeckungen nicht entfernen. * Steinstaub an Entstehungsstelle absaugen. * Werkstücke nicht abblasen. * Auf einwandfreie Betätigungseinrichtungen achten, z. B. Schutzkappe über Fußschalter. * Beim Spaltvorgang Hände aus Gefahrenbereich lassen. Technische Schutzmaßnahmen unbedingt bestimmungsgemäß benutzen. * Sauberer Stand- und Arbeitsplatz. * Atemschutz ***hier genaue Angabe welche Masken*** verwenden. * Schutzbrille tragen ***hier Angabe welche Brille zu tragen ist.*** * Gehörschutz tragen, Schutzhandschuhe und Schutzschuhe benutzen. * Hebehilfen verwenden. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Bei Störungen, beschädigten elektrischen Leitungen und Bauteilen Arbeiten einstellen, Vorgesetze informieren. * **Nicht selbst reparieren!** |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Unfall melden. * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Staub nicht abblasen! * Spaltmesser regelmäßig einstellen. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |