Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**für Trenngatter**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 10/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Trennen von Naturstein zu Platten, Tranchen und Massivstücken |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Quetschgefahr bei laufender Maschine * Verletzungsgefahr bei Auf- und Abbänkarbeiten * Lärmentwicklung * Staub |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Nicht bei laufender Maschine im Gefahrenbereich aufhalten * Steine fixieren, nicht in möglichen Fallbereich stellen * Auf Stiche/Riße im Gestein achten * Betrieb nur mit vollständig, fest angebrachten Schutzeinrichtungen * Die Bereichssicherung erst aktivieren, wenn sich niemand im Gefahrenbereich befindet. * Blattspannung laut Hersteller beachten * Gehörschutz, Schutzschuhe, Schutzhandschuhe, ggf. Staubschutzmaske tragen |  |
| 4. Verhalten bei Störungen | | |
|  | * Maschine abstellen. * Vorgesetzte unterrichten. |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * Ersthelfer heranziehen * **Notruf: 112** * Unfall melden * Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung | | |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. * Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. * Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. * Schmieröl sachgemäß in ***hier Behältnis mit Kennzeichnung angeben*** entsorgen. |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |