|  |
| --- |
|  |
|  | Nummer: | M |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| Bearbeitungsstand: | 04/21 |  |  |  |  |
|  | **Gabelstapler** |  |  |
| Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |
| **1. ANWENDUNGSBEREICH** |
|  | Fahren mit Gabelstaplern auf dem Betriebsgelände |  |
| **2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | * Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen
* Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers
* Umkippen des Staplers z.B. bei geneigten Flächen oder zu schnellem Fahren
* Abstürzen des Staplers
* Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut
* Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen
* Gesundheitsschädliche Abgase bei Dieselstaplern
 |  |
| **3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
|  | * Stapler dürfen nur von ausgebildeten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden.
* Die Betriebsanleitung und das Lastdiagramm des Stapler-Herstellers sind zu beachten.
* Nur geeignete Anbauteile bestimmungsgemäß verwenden.
* Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwendet werden.
* Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung .........
* Bei Lastaufnahme sind zu berücksichtigen: Lastdiagramm, freie Sicht, Tragfähigkeit des Staplers, Ladungssicherung.
* Für Rückwärtsfahrten sicherstellen, dass der Fahrweg frei ist.
* Beim Transport ist zu beachten: Tragfähigkeit der Fahrbahn, Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren, mit angemessener Geschwindigkeit fahren.
* Zum Benutzen des Handys/Telefons den Gabelstapler anhalten und die Feststellbremse betätigen.
* Mitnahme von Personen ist grundsätzlich verboten. Ausnahme: Auf besondere Anweisung auf einem Stapler mit Beifahrersitz.
* Beim Abstellen des Staplers gilt: Verkehrswege freihalten, Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Motor abstellen, Schlüssel abziehen.
* Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten.
* Vorhandene Rückhalteeinrichtung wie z. B. Sicherheitsgurt benutzen.
* Arbeitsbühne am Gabelträger befestigen, Personen nur auf-/ab bewegen und Fahrerplatz nicht verlassen. Siehe hierzu Betriebsanweisung Nr. ........
 |  |
| **4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN** |
|  | * Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z. B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren.
* Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen.
 |  |
| **5. ERSTE HILFE** |
|  | * Ersthelfer heranziehen
* **Notruf: 112**
* Unfall melden
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen
 |  |
| **6. INSTANDHALTUNG** |
|  | * Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.
* Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: ...Hier Name eintragen............
* Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen.
 |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift:Unternehmer/GeschäftsleitungDatum:Nächster Überprüfungstermin: |  |
|  |