Nummer: 02-07 Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**Sand- und Kiesgrube**

Datum: 10/13

 Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Muster*** ***Sand- und Kiesgrube***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | Verhalten in der Sand- und Kiesgrube |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Absturzgefahr
* Verschüttungsgefahr
* Stolpergefahren
* Überfahren werden
* Ertrinken
 |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Abstand zur Sand-/Kieswand halten, wenn Material abrutschen kann.
* Abstand zu Grubenkanten halten.
* An Wänden und Halden keine Unterhöhlungen und Überhänge erzeugen.
* Die maximal zulässige Abbauhöhe beträgt 1m über der Reichhöhe des Abbaugerätes.
* An Halden- und Grubenkanten und an Fahrwegrändern Maßnahmen gegen Überfahren treffen, z.B. Wall, Freisteine o. ä.
* Standfestigkeit des Materials berücksichtigen. Lasteintragswinkel bei aufgeschütteten Böden ist ≤ 30°, bei gewachsenen bindigen Böden ≤ 45°(Hier entspricht die Grubentiefe dem geforderten Abstand zum Wandfuß).
* Schutzstreifen zwischen Abraumfuß und Vorderkante des freigelegten Materials anlegen und nicht abgraben.
* Abkippen ohne fest verankerten Anschlag mindestens 5m vor der Absturzkante.
* Tragfähigkeit und Standsicherheit gewährleisten.
* Vor dem Herantreten an Fahrzeuge Blickkontakt zum Fahrer aufnehmen und warten bis das Fahrzeug stoppt.
* Vorhandene Wege benutzen.
* Schutzschuhe tragen.
* Bei Arbeiten am und auf dem Wasser Rettungsweste tragen.
 |  |
| 4. Verhalten BEI STÖRUNGEN |
|  | * Absturzdrohende Massen, Rissbildungen, Unterhöhlungen, Überhänge und andere Mängel dem Vorgesetzten mitteilen und den Gefahrenbereich absperren.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.
* Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen.
 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Keine Gefahrstoffe wie leere Ölfässer in der Grube lagern.
 |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift:Unternehmer/Geschäftsleitung |