Nummer: G Betrieb:

***Musterbetrieb***

# Betriebsanweisung

**gem. GefStoffV**

Bearbeitungsstand: 11/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Gefahrstoffbezeichnung** | |  |
|  | Leinöl | |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt | |  |
|  | * Gefahr der Selbstentzündung z.B. von durchtränkten Lappen. * Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. * Kann Atemwege, Augen, Verdauungsorgane und Haut reizen. * Beschwerden wie Übelkeit und Durchfall möglich. | |  |
| 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln | | | |
|  | * Produktgetränkte Lappen brandsicher lagern, z.B. in einem feuerfesten Metallbehälter mit Deckel und ggf. mit Wasserfüllung. * Feuerlöscher bereithalten. * In möglichst geringen Mengen auftragen. * Nach jeder Entnahme Behälter verschließen! Vor Luft- und Sauerstoffzuführung schützen. Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! * Arbeiten bei Frischluftzufuhr. * Bei Arbeiten unter Erdgleiche auf ausreichenden Luftaustausch achten. * Von Zündquellen fernhalten! Elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! * Kühl und getrennt von Oxidationsmitteln lagern. * Transport nach den Gefahrgutvorschriften und ADR-Vorgaben. * Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. * Verunreinigte Kleidung wechseln und in Wasser legen/reinigen. * **Augenschutz**: hier genau Angabe * **Handschutz**: hier genaue Angabe (z.B. Nitrilkautschuk) (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank) * Bei **Schutzhandschuhen** sind Baumwollunterziehhandschuhe zu tragen. * **Ggf. Atemschutz**: hier genau Angabe (z.B. Gasfilter A) * **Hautschutz**: **Laut Hautschutzplan** (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) * **Ableitfähige Schutzschuhe tragen** | |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall | | | |
|  | * Bei Bränden können gefährliche Gase und Dämpfe entstehen. * Produkt ist brennbar! Hier vorhandenes Löschmittel angeben * Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! * Für veschüttetes Leinöl flüssigkeitsbindende spezielle Materialien verwenden. | |  |
| 5. Erste Hilfe | | | |
|  | * **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme:** Selbstschutz beachten und Arzt verständigen. * **Nach Augenkontakt**: Reichlich unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! * **Nach Hautkontakt**: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und in Wasser legen/reinigen. * **Nach Einatmen**: Frischluftzufuhr und bei weiteren Beschwerden Arzt aufsuchen. * **Nach Verschlucken**: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser nachtrinken. * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  | |
| 6. Sachgerechte Entsorgung | | | |
|  | * Nicht in Abwasser, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen! * Zur Entsorgung sammeln in: hier genaue Angaben | |  |

Datum:

|  |  |
| --- | --- |
| Nächster  Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |