Nummer: G Betrieb:

# Betriebsanweisung

**gem. GefStoffV**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 04/21

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Gefahrstoffbezeichnung** |  |
|  | **Lösemittelfreie Dispersionskleber**  **(z.B. Polsterarbeiten, Bodenverlegearbeiten)** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Achtung | * Reizung der Haut, Augen und Atemwege möglich. * Sensibilisierung der Haut und allergische Reaktionen möglich. * Schwach wassergefährdend |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | | |
|  | * Für gute Durchlüftung sorgen. * Nach jeder Entnahme Behälter verschließen * Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! * Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen. * Verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren. * Verschlossene Gebinde kühl und trocken lagern. * **Augenschutz**: hier genau Angabe * **Handschutz**: hier genaue Angabe * **Hautschutz**: **Laut Hautschutzplan** (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall | | |
|  | * Mit flüssigkeitsbindendem, unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sägemehl, Binder, Sand) aufnehmen und entsorgen und dabei persönliche Schutzausrüstung tragen! * Hier geeignetes Löschmittel angeben (Wasser im Vollstrahl ist ungeeignet) * Im Brandfall Entstehung giftiger Gase und Dämpfe! Behälter mit Sprühstrahl kühlen. * Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! |  |
| 5. Erste Hilfe | | |
|  | * **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme:** Selbstschutz beachten und Arzt verständigen. * **Nach Augenkontakt**: Reichlich unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! * **Nach Hautkontakt**: Die Haut mit viel Wasser und Seife reinigen. * **Nach Einatmen**: Bei Beschwerden für Frischluft sorgen und Arzt aufsuchen. * **Nach Verschlucken**: Kein Erbrechen herbeiführen. Wasser in kleinen Schlucken trinken. * Ersthelfer heranziehen. * **Notruf: 112** * Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung | | |
|  | * Nicht Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. * Zur Entsorgung sammeln in: hier genaue Angaben |  |

Datum: Unterschrift:  
 Nächster Überprüfungstermin: Unternehmer/Geschäftsleitung