Nummer: G Betrieb:

# Betriebsanweisung

**gem. GefStoffV**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 04/21

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Gefahrstoffbezeichnung** |  |
|  | **Lösemittelfreie Dispersionskleber****(z.B. Polsterarbeiten, Bodenverlegearbeiten)** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Achtung | * Reizung der Haut, Augen und Atemwege möglich.
* Sensibilisierung der Haut und allergische Reaktionen möglich.
* Schwach wassergefährdend

  |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Für gute Durchlüftung sorgen.
* Nach jeder Entnahme Behälter verschließen
* Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen!
* Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen.
* Verunreinigte Kleidung wechseln! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren.
* Verschlossene Gebinde kühl und trocken lagern.
* **Augenschutz**: hier genau Angabe
* **Handschutz**: hier genaue Angabe
* **Hautschutz**: **Laut Hautschutzplan** (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt)
 |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |
|  | * Mit flüssigkeitsbindendem, unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Sägemehl, Binder, Sand) aufnehmen und entsorgen und dabei persönliche Schutzausrüstung tragen!
* Hier geeignetes Löschmittel angeben (Wasser im Vollstrahl ist ungeeignet)
* Im Brandfall Entstehung giftiger Gase und Dämpfe! Behälter mit Sprühstrahl kühlen.
* Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten!
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * **Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme:** Selbstschutz beachten und Arzt verständigen.
* **Nach Augenkontakt**: Reichlich unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen!
* **Nach Hautkontakt**: Die Haut mit viel Wasser und Seife reinigen.
* **Nach Einatmen**: Bei Beschwerden für Frischluft sorgen und Arzt aufsuchen.
* **Nach Verschlucken**: Kein Erbrechen herbeiführen. Wasser in kleinen Schlucken trinken.
* Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.
 |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | * Nicht Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
* Zur Entsorgung sammeln in: hier genaue Angaben
 |  |

 Datum: Unterschrift:
 Nächster Überprüfungstermin: Unternehmer/Geschäftsleitung