Nummer: M Betrieb:

# Betriebsanweisung

**Teppichstripper-maschine**

***Musterbetrieb***

Bearbeitungsstand: 11/23

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: ***Musterbereich***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1. Anwendungsbereich** |  |
|  | **Arbeiten mit der Teppichstrippermaschine****für asbestfreie Bodenbeläge** |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | * Hand-Arm-Schwingungen
* Ergonomische Belastungen beim Transport
* Lärm
* Staubgefahr
* Elektrische Gefährdung
* Schnittgefahr beim Arbeiten am Messer
 |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Vor dem Transport den Zustand des Gerätes überprüfen.
* Regeln für die Ladungssicherung beachten.
* Manueller Transport von schweren Strippern mit mindestens 2 Personen.
* Tragehilfe verwenden.
* Das Gerät sorgfältig zusammenbauen und dann mit dem Stromnetz verbinden.
* Bei der Vorbereitung des Teppichbodens (Teppichboden in „Streifen schneiden“) Schutzhandschuhe tragen.
* Vor der Benutzung den einwandfreien Zustand des Gerätes und die Funktion prüfen.
* Erst vor Arbeitsbeginn die Schutzabdeckung des Messers abnehmen.
* Möglichst staubarm arbeiten – Staubsauger verwenden.
* Beim Arbeiten auf die Stromleitung achten und nicht beschädigen.
* Aufgrund der Hand-Arm-Schwingungen wechselnde Tätigkeiten durchführen bzw. Pausen einlegen.
* Erforderliche PSA (z.B. Gehörschutz) tragen.
* Beim Arbeiten am Messer Schutzhandschuhe tragen (z.B. Messerwechsel).
* Maschine nach Gebrauch reinigen.
* Arbeiten an asbesthaltigen Bodenbelägen dürfen nur von sachkundigen Betrieben ausgeführt werden.
 |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | * Bei Störungen Vorgesetzte informieren.
* Brandschutzvorkehrungen treffen z.B. Feuerlöscher bereitstellen.
 |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | * Ersthelfer heranziehen.
* **Notruf: 112**
* Unfall melden.

Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |

|  |
| --- |
| 6. Instandhaltung |
|  | * Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Regelmäßig Schmieren und Reinigen gem. den Herstellerangaben.
* Instandsetzung nur von befähigten Personen durchführen lassen.
* Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen.
 |  |

Datum: Unterschrift:

|  |  |
| --- | --- |
|  Nächster Überprüfungstermin: | Unternehmer/Geschäftsleitung |
|  |  |